[bookmark: _GoBack]附件1：设备规格及要求
一、投影设备
1.投影终端：吊装式LED智能投影，亮度≥650 ANSI，原生分辨率≥1080P（兼容4K）；对比度≥1500:1。
2.光源寿命：标准模式≥10000小时，节能模式≥20000小时；灯泡功耗≤130W，待机功耗<0.5W，符合园所节能要求。
3.光学性能：投射比≥1.3:1，适配常规幼儿园教室进深；画面色温 6500K-8000K，色彩柔和不刺眼；配备光学镀膜玻璃镜头，支持30-160英寸画面自适应，满足大小教室灵活使用。
4.智能校正：支持自动对焦、水平/垂直梯形校正、自动入幕；支持正投/背投/吊装多种物理安装方式，适配教室层高、空间布局。
5.互动系统硬件规格：配套100英寸16:9红外互动框，框架结构坚固、安全，适合幼儿使用。
6.触摸性能：支持多点触控，手指、普通不透光教具均可操作；免驱自兼容主流操作系统。
7.耐用安全：结构耐刮耐磨，具备防尘、防爆、防静电防护，避免幼儿磕碰、划伤风险。
8.配备 ≥HDMI 输入 ×1、≥USB 接口 ×1、≥AV 输入 ×1；支持 AC100-240V 宽电压，适配校园供电环境。
9.支持无线连接，无线投屏。
10.包含配套线材：不限于 USB 延长线、高清HDMI线、吊装支架、红外遥控器、电源线等；线材规格满足教室隐蔽布线需求，长距离传输画面、音频无衰减要求。
11.播放格式支持主流图片、视频、音频等格式，覆盖主流幼教资源格式。
1、 配套教学软件
贴合《3-6 岁儿童学习与发展指南》，覆盖认知建构、逻辑思维、安全科普三大板块，适配幼儿园中班、大班全年教学使用。课程具备完整合法版权，可提供自有或正规授权证明。课件可永久使用，并在保修期内提供更新、升级服务。
2、 相关服务
提供落地交付及售后服务，保障设备长期安全稳定运行。
1设备安装：依据教室实际层高、空间进行投影设备的安装，确保可使用。
2.教师实操培训
设备到场完成安装调试后，安排专业技术人员现场培训；讲解硬件操作、软硬件联动教学方法，提升教师科技教学能力。
3.质量与售后保障
（1）环保安全：整机、框架、线材所有材料具备国家环保检测认证，无异味、无毒无害，符合校园室内使用标准；
（2）质保服务：整机提供不少于 2 年免费原厂质保服务；
（3）售后响应：7×24 小时线上技术咨询，设备故障设备故障报修后 48 小时内技术人员抵达对应幼儿园现场维修更换，质保期内所有配件、人工零收费。



