附件1：
[bookmark: _GoBack]直饮机相关规格参数要求

1.出水方式：3出水嘴（2路常温直饮+1路开水），冷热管路独立隔离，开水嘴带防烫伤防护；
2.过滤系统：五级反渗透（RO）过滤，出水水质符合《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005），整机具备有效期内涉水产品卫生许可批件；
3.供水量：净水产水能力≥60L/h，热罐容量≥20L，可保障200人日常分散取水及课间集中使用；
4.电源：220V/50Hz，额定功率≤3kW，适配学校常规电路并自带漏电保护；
5.安全配置：防干烧、防漏电、防超温、缺水自动断电、漏水报警；加热内胆/水槽/管路均为食品级304不锈钢；
6.滤芯配置：每台含首年用量滤芯耗材（按额定周期配置，含后期上门更换）； 
